# Dune HD Z-Wave Plugin

*dune\_plugin\_zwave\_controller.smp875x.2017\_10\_20*

Deze plugin is gemaakt voor alle Dune modellen uit de 4K serie (modellen met de Sigma SMP875X chipset). Het is een Z-Wave controller plugin die de mogelijkheid toevoegt om uw Dune speler te gebruiken als Z-Wave controller. Houdt er wel rekening mee dat voor gebruik van deze plugin een interne Z-Wave module of een Z-Wave.Me UZB stick benodigd is.

## Installatie Instructies

1. Plaats het “dune\_plugin\_zwave\_controller.smp875x.2017\_10\_20.zip” op een USB stick en sluit deze USB stick aan op één van de USB poorten van de Dune.
2. Open de Dune bestandsbrowser en navigeer naar uw USB stick.
3. Selecteer het “dune\_plugin\_zwave\_controller.smp875x.2017\_10\_20.zip” bestand en druk op de “Enter knop van uw afstandsbediening.
4. De speler zal de plugin nu installeren. Na een aantal seconden verschijnt er een melding dat de plugin succesvol geïnstalleerd is, druk nu op “Starten”.
5. De plugin is nu succesvol geïnstalleerd en opgestart!

Voor verdere instructies voor het gebruik van de plugin kunt u de plugin openen in het applicatie menu van de Dune of deze pagina bezoeken:

<http://dune-hd.com/firmware/z-wave/>